様式第３号その３

様式第３号その３（第３条関係）

　（第１面）

屋外広告物安全点検結果報告書（建植広告物）

年　　月　　日

（宛先）守口市長

報告者　住所

（広告物等の所有者等）氏名

（法人等の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話　　　　（　　　）

大阪府屋外広告物条例第16条の２の点検の結果は、次のとおりです。

１　広告物等の概要

　（１）表示又は設置場所

　（２）設置年月日　　　　　　年　　月　　日

　（３）前回許可日　　　　　　年　　月　　日

　（４）前回許可番号

２　点検結果

|  |  |
| --- | --- |
| 点検日 | 年　　月　　日 |

注　・点検日は、許可の申請前３か月以内とする。

・「建植広告物」とは、地上に建てられた広告物をいう。

・形状により「野立て看板」と判断される建植広告物の点検は、「串刺式」、「盤上式」及び「ポール袖式」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施する。

・形状により「ポール看板」等と判断される建植広告物の点検は、「アンカー」及び「本体接合部」に係る点検項目を除く全ての点検項目について実施する。

（第２面）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分（点検箇所） | 点検項目 | 異常 | 特記事項 |
| 基礎部分・根巻き | ひび、盛り上がり変形 | 有 | 無 |  |
| 支柱 | さび、腐食、劣化、変形、傾き、内部の水のたまり | 有 | 無 |  |
| アンカー | さび、腐食、劣化、ぐらつき | 有 | 無 |  |
| 本体接合部 | さび、腐食、劣化、変形ボルト、ナット等の緩み、さび、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 串刺式 | ポール首回り | さび、腐食、劣化、変形 | 有 | 無 |  |
| 貫通ボルト | 緩み、さび、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 水処理装置 | 水抜き穴、コーキングの劣化 | 有 | 無 |  |
| 盤上式 | 剛性の状況 | 外圧による変形、ねじれ、傾き | 有 | 無 |  |
| 接合部ボルト | 緩み、さび、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 水処理装置 | 水抜き穴、コーキングの劣化 | 有 | 無 |  |
| ポール袖式 | ブラケット | さび、腐食、劣化、変形 | 有 | 無 |  |
| ブラケットカバー | ビスの緩み、欠落水抜き穴、コーキングの劣化 | 有 | 無 |  |
| 内部鉄骨 | さび、腐食、劣化、変形、接合部の緩み、欠落 | 有 | 無 |  |
| フレーム | 板金のさび、腐食、劣化、変形ビスの緩み、さび、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 排水機能、通気の状況 | 有 | 無 |  |
| フレーム枠（押さえ） | さび、腐食、劣化、変形ビスの緩み、さび、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 表示面板 | さび、腐食、劣化、変形、破損 | 有 | 無 |  |
| 電材 | 機具の耐用年数の著しい超過コードの劣化、断線分電盤、タイマー等の動作状況 | 有 | 無 |  |
| 電材突き出し部材 | 取付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み | 有 | 無 |  |
| 附属部材 | 鳥よけ具の破損、変形その他附属品の劣化等 | 有 | 無 |  |

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

管理者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

点検者　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資格名称